지오빅데이터 오픈플랫폼 모니터링단 월별 보고서
작 성 자	이혜림			일자		2024.11.25.
주 제	지오빅데이터 오픔플랫폼 광물자원 데이터의 신뢰성 및 활용성 개선 방안
분류	홈페이지 오류	데이터 오류	기능 개선 사항		오픈플랫폼 활용 사례 및 활성화 제안		기타
			✓
데이터/페이지명	광물자원 데이터셋/유도결합 플라즈마 질량(ICP-MS) 분석 (벤토나이트-Be0610022)
URL	https://data.kigam.re.kr/data/a2522544-8dbd-4608-bf1f-2d90bd50cd84
오류내용/문제점	지오빅데이터 오픈플랫폼에서 제공하는 광물자원 데이터는 농도값을 기반으로 생성된 그래프 자료만 존재한다. 특히 중금속 데이터의 경우, 실험 과정이나 분석기기에 대한 신뢰도를 평가하기 위해 CRM을 함께 분석하는 것이 일반적이지만, 이러한 관련 데이터는 제공되지 않는다. 또한 농도값 데이터가 그래프 형태로만 제공되므로 다른 용도로 활용하려면 데이터를 수작업으로 추출해야 하는 불편함이 있다.
해결방안	분석 데이터값에 포함한 xlsx 파일을 함께 공유한다면, 사용자들이 해당 데이터에 대한 신뢰도를 높이고, 이를 다양한 연구 및 분석 목적으로 활용하는 데더욱 용이할 것으로 판단된다.
이미지	그림 2와 같이 분석 데이터 결과 시트를 함께 제공하거나 농도 데이터와 신뢰도 정보를 정리한 xlsx 파일을 함께 제공하면, 사용자들이 데이터를 보다 신뢰성 있고 다양한 목적으로 손쉽게 활용할 수 있을 것이라 생각한다.
분류	홈페이지 오류	데이터 오류	기능 개선 사항		오픈플랫폼 활용 사례 및 활성화 제안		기타
			✓
데이터/페이지명	주제별: 광물자원 /데이터 검색
URL	https://data.kigam.re.kr/search?subject=MineralResources
오류내용/문제점	지오빅데이터 오픈플랫폼에서 제공하는 데이터셋 중 광물자원으로 분류된 데이터는 총 985건이며, 이는 그림3과 같이 제공된다. 데이터의 세부 분류는 유형별 분류로 제한되어 있으며, 시료와 시료분류로 각각 247건과 738건이 포함되어 있다. 그러나 그림 4에서 볼 수 있듯이 추가적인 세부 분류가 제공되지 않아 데이터 활용이 쉽지 않다는 문제가 있다. 특히, 시료분류 데이터(총 738건) 중 ICP-MS 분석 250건, FT-IR 분석 242건, X-선 회전 분석이 241건이 포함되어 있으나, 이러한 데이터가 체계적으로 정리되어 있지 않아 사용자들이 데이터 활용 과정에서 불편을 느낄 수 있다.
해결방안	데이터의 활용성을 높이기 위해 광물자원 데이터의 유형별 분류에서 추가적으로 세부 분류 체계를 마련하는 것이 필요해 보인다. 예를 들어, 시료분류 데이터는 그림 5와 같이 분석 유형으로 세분화할 수 있다: 1) 유도결합 플라즈마 질량(ICP-MS) 분석 2) X-선 회절(X-ray Diffraction) 분석 3) 푸리에 변환 적외선 분광(Fourier Transform Infrared Radiation, FT-IR) 분석 또한, 시료 데이터는 물질의 종류에 따라 세부적으로 제공하도록 하며, 많이 제공되는 벤토나이트, 납석, 고령토 등의 주요 광물별로 데이터를 체계화하여 사용자가 목적에 맞게 쉽게 접근할 수 있도록 개선한다면 활용이 용이하게 이루어질 것으로 판단된다.
이미지
분류	홈페이지 오류	데이터 오류	기능 개선 사항		오픈플랫폼 활용 사례 및 활성화 제안		기타
							✓
데이터/페이지명	지오빅데이터 오픈플랫폼 광물자원 검색/키워드: 고령토 (Ka0803282-1)
URL	https://data.kigam.re.kr/search?page=&typeText=&sort=&qs=%EA%B3%A0%EB%A0%B9%ED%86%A0+%28Ka0803282-1%29&size=20&subject=MineralResources
오류내용/문제점	광물자원/시료 고령토 (Ka0803282-1)의 위치와 해당 시료에 대해 수행된 FT-IR 분석, ICP-MS 분석, X-선 회절 분석 결과의 위치가 그림 6에서와 같이 서로 상이함을 확인할 수 있다.
해결방안	해당 정보가 시료의 실체 위치를 나타내는 것이라면 데이터의 오류로 판단되고, 분석 기관의 위치를 의미한다면 추가적인 설명을 통해 사용자의 혼란을 방지할 필요가 있다고 판단된다. 또한 다른 시료들도 동일한 문제점이 있는지 전반적인 확인이 필요하다고 판단된다.
이미지