석남 수치토목지질도 데이터 설명서

1. 도폭명: 응용지질도

2. 주제도명: 수치토목지질도

3. 도엽명: 석남

4. 축척: 1:25,000

5. 발행일자: 1984년 4월

6. 발행기관: 한국동력자원연구원

7. 조사자: 유일현, 한대석

8. 데이터 포맷: SHP, LYR

9. 문자셋: UTF-8

10. 좌표계: Korean 1985 Modified Korea Central Belt(EPSG: 102086)

11. 경도: 동경 126˚22´30˝-126˚30´00˝

12. 위도: 북위 35˚22´30˝-35˚30´00˝

13. 데이터 구조

종류	공간객체 타입	파일명	필드명	데이터 타입		설명
절리	Point (점)	석남_토목지질도_절리	OBJECTID	Object ID	-	객체 ID
			type	Text	20	유형
			dipAngle	Long	-	경사각
			roAngle	Long	-	심별회전각
			mapname	Text	20	도엽명
			STRIKE	Text	10	주향방향
			DIP	Text	10	경사방향
엽리	Point (점)	석남_토목지질도_엽리	OBJECTID	Object ID	-	객체 ID
			type	Text	20	유형
			dipAngle	Long	-	경사각
			roAngle	Long	-	심별회전각
			mapname	Text	20	도엽명
			STRIKE	Text	10	주향방향
			DIP	Text	10	경사방향
경계선	Line (선)	석남_토목지질도_경계선	OBJECTID	Object ID	-	객체 ID
			Shape_Leng	Double	-	선길이
지질 단면선	Line (선)	석남_토목지질도_지질단면선	OBJECTID	Object ID	-	객체 ID
			mapname	Text	20	도엽명
			CSLID (crossSectionID)	cross SectionID	-	단면도식별자
			Shape_Leng	Double	-	선길이
지질단위	Polygon (면)	석남_토목지질도_지질단위	OBJECTID	Object ID	-	객체 ID
			EGU_Abbrev	Text	20	응용지질단위약어
			GU_Abbrev	Text	20	지질단위약어
			EGUClass	Text	10	응용지질단위클래스
			EGUlitholo	Text	100	응용지질단위암상
			weatheredZ	Short	-	풍화대클래스
			WThickness	Text	10	풍화대두께
			EGUCombina	Text	80	응용지질단위명
			geologicAg	Text	30	영문지질시대
			geologicUn	Text	50	영문지질단위
			geologic_1	Text	30	지질시대
			geologic_2	Text	50	지질단위
			WThickRang	Text	10	풍화대두께범위
			RGB	Text	20	EGU RGB 색상
			CGU_Abbrev	Text	20	토목지질단위
			Shape_Leng	Double	-	선길이
			Shape_Area	Double	-	면적
응용지질단위	Polygon (면)	석남_토목지질도_응용지질단위	OBJECTID	Object ID	-	객체 ID
			EGU_Abbrev	Text	20	응용지질단위약어
			GU_Abbrev	Text	20	지질단위약어
			EGUClass	Text	10	응용지질단위클래스
			EGUlitholo	Text	100	응용지질단위암상
			weatheredZ	Short	-	풍화대클래스
			WThickness	Text	10	풍화대두께
			EGUCombina	Text	80	응용지질단위명
			geologicAg	Text	30	영문지질시대
			geologicUn	Text	50	영문지질단위
			geologic_1	Text	30	지질시대
			geologic_2	Text	50	지질단위
			WThickRang	Text	10	풍화대두께범위
			RGB	Text	20	EGU RGB 색상
			CGU_Abbrev	Text	20	토목지질단위
			Shape_Leng	Double	-	선길이
			Shape_Area	Double	-	면적